一、项目编号：JLRMYY-ZB-2026-018
（一）项目名称：Q开关Nd:YAG激光治疗机。
（二）项目要求：
1、本项目预算35万元，包含Q开关Nd:YAG激光治疗机​一台。
[bookmark: _GoBack]2、质保：设备免费质保≥3年，所供设备必须在近一年内生产，不得提供库存机。
（三）配置和技术要求：  
一、基本要求
1、主机：1台，含内置封闭内循环水冷却系统。
2、导光系统：多关节导光臂1套（关节数≥6），具备平衡配重设计，确保操作灵活稳定。
3、治疗手具：多功能旋转式手具不少于2套，具备光斑直径与能量密度调节、显示同步功能，手具类型需覆盖常规治疗及精细治疗需求（如标准治疗手具、点阵/微扫描手具等，具体功能类型由投标方说明）。
4、配件：电源线、脚踏开关、遥控安全联锁、激光防护眼镜/眼罩、防尘镜片、注水/放水工具、整机防尘罩、相纸等（详见装箱清单）。
5、显示：≥7英寸彩色液晶触摸屏。
6、激光器：采用固体激光器或半导体激光器，泵浦方式可为灯泵浦或半导体泵浦，谐振腔结构稳定可靠，具备环境适应性设计（工作温度范围、湿度适应性及抗振动性能需满足医疗设备通用标准）。
7、中英文界面，具备输出能量实时监测与校准功能、故障显示与声音提示、多级权限密码管理、常用治疗参数存储与调用、治疗信息记录显示（脉冲计数或累计计时）。
